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	Инструкция по технике безопасности для работы на универсальных и специальных швейных машинах


	I. До начала работы

	1.​  Приведите в порядок свою одежду.
2.​  Проверьте свое рабочее место, подготовьте его так, чтобы работать
было удобно и безопасно.
3.​  Проверьте, установлена ли лапка с предохранителем от прокола паль​цев, имеются ли ограждения на вращающихся частях швейной машины.
4.​  Убедитесь, что все в порядке, и приступайте к работе

	II. Во время работы

	1. Не отвлекайтесь и не отвлекайте соседей посторонними разговорами.
2.​  Выполняйте только ту работу, которая вам поручена.
3.​  Не кладите около вращающихся частей машины ножницы, отверт​ку, пинцет и другие инструменты.
4.​  Не пользуйтесь для работы затупленной или искривленной иглой,
петлителем с затупленным носиком.
5.​  Тормозите машину только педалью, не тормозите маховое колесо и
не ускоряйте его движением руки.
6.​  Не производите чистку и смазку машины на ходу.
7.​  Не надевайте ремень машины на шкив самостоятельно, вызывайте
механика.
8.​  Не допускайте к рабочему месту посторонних лиц.
9.​  Следите за состоянием проходов, не устраивайте запалов в местах
встречных движений работающих.


	III. По окончании работы

	1.​  Приведите в порядок рабочее место, отключите машину от сети.
2.​  Вычистите и смажьте машину.
3.​  Сообщите мастеру о неполадках, если они имеются.
При несчастных случаях сообщите о происшествии администрации и обратитесь за медицинской помощью.
За нарушение настоящей инструкции виновные несут дисциплинар​ную ответственность согласно правилам внутреннего распорядка.
Инструкция по технике безопасности для работающих с электроутюгом


	Работа утюжильщицы связана с применением утюга массой до 8 кг, нагретого при помощи электрического тока.


	I. До начала работы

	1.​  Проверьте изоляцию шнура (нет ли на нем оголенных мест). Убедитесь в исправности утюга и отсутствии открытых клемм.
2.​  На полу у гладильного стола положите диэлектрический коврик.
3.​  При включении утюга беритесь только за деревянную ручку ру​бильника либо за пусковую кнопку, следите, чтобы рубильник был за​
крыт предохранительным кожухом, и не снимайте его.


	II. Во время работы

	
1.​  Работайте стоя на диэлектрическом коврике.
2.​  Не работайте стоя без обуви на голом, даже деревянном полу.
3.​  Утюг в нерабочем положении держите на подставке.
4.​  Не допускайте падения утюга, перекручивания провода, образова​ния на нем петель и узлов,
5.​  Не ставьте утюг (даже холодный) на провода, не касайтесь их горя​чим утюгом, не охлаждайте перегретый утюг погружением в воду.
6.​  Не работайте с неисправным утюгом.
7.​  Не переувлажняйте изделие, так как при этом можно получить ожог
рук.
8.​  Для увлажнения изделий пользуйтесь только пульверизатором.
9.​  Не ударяйте утюгом о стол, так как при этом электрический эле​мент утюга может соединиться с корпусом, в результате чего можно по​страдать от тока,


	III. По окончании работы

	Отключите электропитание утюжильных столов с помощью кнопочного выключателя, утюг и рабочее место приведите в надлежащий порядок.
За невыполнение правил техники безопасности виновные привлека​ются к дисциплинарной ответственности.


	Инструкция по технике безопасности При выполнении ручных работ


	I. До начала работы

	1.​ Необходимо одеть спецодежду. Основная одежда должна быть удобной, не стеснять движения. Обувь должна быть удобной и легкой.
2.​ Проверьте свое рабочее место, убрать со стола все, что мешает работе, проверить отсутствие заусенец и шероховатостей на рабочей поверхности.
3.​ Проверьте исправность стула, установите необходимую высоту, в зависимости от высоты стола и роста работающего.
4.​ Приготовте необходимые инструменты и приспособления для выполнения ручных работ. Проверьте их исправность.


	
II. Во время работы

	1.​ Иглы и портновские булавки, необходимо держать в определенном месте. Нельзя вкалывать их в одежду и брать в рот.
2.​ Ножницы держать закрытыми. Не класть их на край стола и в карманы одежды. Передавать ножницы необходимо в закрытом состоянии, острыми концами к себе.
3.​ Работать в наперстке, который должен быть исправен и быть по размеру. Нельзя обрывать нитки зубами или руками. Необходимо использовать ножницы.
4.​ В случае прокола или пореза необходимо обратиться к мастеру за медицинской помощью.


	III. По окончании работы

	1.​ Приведите в порядок рабочее место, убрать инструменты и приспособления в отведенное для них место.
2.​ Убедитесь что в изделиях и на столе не осталось игл и булавок.
3.​ Убрать за собой производственный мусор, протереть пыль.
За нарушение настоящей инструкции виновные несут дисциплинар​ную ответственность согласно правилам внутреннего распорядка.







